**Instalação Firewall PFSense**

1 – Acessar a pagina de download da imagem ISO, baixar a versão 2.6.0 memstick pois é a mais confiável.

Link pagina: <https://www.pfsense.org/download/>

Interface gráfica do usuário, Site

Descrição gerada automaticamente

2 – Após finalizado, grave a imagem ISO em um pendrive usando o Rufus. Selecionando a imagem e clicando em iniciar.

Link da pagina: <https://rufus.ie/pt_BR/>

Interface gráfica do usuário, Texto, Aplicativo, Email

Descrição gerada automaticamente

3 – Inserir o pendrive criado no equipamento que será o Servidor de Internet e iniciar o Boot.

4 – Siga os passos a seguir:

4.1

Texto

Descrição gerada automaticamente

4.2

Texto

Descrição gerada automaticamente

4.3

Interface gráfica do usuário, Texto, Aplicativo, Email

Descrição gerada automaticamente

4.4

Interface gráfica do usuário, Texto, Aplicativo, Word

Descrição gerada automaticamente

4.5

Interface gráfica do usuário, Texto, Aplicativo, Email

Descrição gerada automaticamente

4.6

Interface gráfica do usuário, Texto

Descrição gerada automaticamente

4.7

Interface gráfica do usuário

Descrição gerada automaticamente

4.8

Interface gráfica do usuário

Descrição gerada automaticamente

4.9

Interface gráfica do usuário, Texto, Aplicativo, Email

Descrição gerada automaticamente

4.10

Interface gráfica do usuário, Aplicativo

Descrição gerada automaticamente

4.11

Interface gráfica do usuário, Texto, Aplicativo

Descrição gerada automaticamente

5 – Máquina ira reiniciar e subir o PFSense, é interessante já fazer a primeira pre-configuração, disponível no documento: “13 - Primeira Configuração (PFSense)”