**Primeira Configuração Firewall PFSense**

1 - Máquina ira reiniciar e subir o PFSense, é interessante já fazer a primeira pre-configuração:

Texto

Descrição gerada automaticamente

Selecione “N”, não iremos trabalhar com VLAN

2 – Atribua uma placa de rede a interface WAN (cada equipamento possui uma nomenclatura diferente:

Texto

Descrição gerada automaticamente

3 – Após isso sera solicitado escolher a interface LAN:

Texto

Descrição gerada automaticamente

E clique Y e avançar

Texto

Descrição gerada automaticamente

4 – Iremos definir um IP para a LAN, digite 2 e de enter, depois digite a opção referente à interface LAN

Texto

Descrição gerada automaticamente

5 – Defina um IP (por padrão 192.168.1.254, avalie a rede do cliente):

Texto

Descrição gerada automaticamente

6 – Escolha a mascara (24)  
Texto

Descrição gerada automaticamente

7 – Repita o IP

Texto

Descrição gerada automaticamente

8 – IPV6 somente dê enter para pular

9 – ative DHCP

Texto

Descrição gerada automaticamente

10 – Defina o range de Inicio (por padrão começamos do 10, verificar quantidade de impressoras, pois elas deve ficar fora do range)

Texto

Descrição gerada automaticamente11 – Agora defina o Final

Texto

Descrição gerada automaticamente

12 – Selecione Y para reconfigurar Webconfigurator

Texto

Descrição gerada automaticamente

13 – De enter para confirmar as configurações, e acesse pelo navegador para concluir as configurações.